[bookmark: _Hlk59275109]Мобильная система цифрового фенотипирования растений Phenospex Microscan

Мобильная система Phenospex Microscan предназначена для анализа морфологических, спектральных и цветовых характеристик растений.
· Для полевых и настольных задач
· Компактное решение, поставляется в переносном кейсе
· Морфологический и спектральный анализ
· Более 20 параметров за каждое сканирование
· Визуализация и анализ данных при помощи HortControl

Типичные задачи:

· Фенотипирование растений
· Количественная оценка болезней растений
· Анализы всхожести
· Биопробы
· Химические скрининги
· Экспериментальный контроль
· Контроль качества⁠
Сканирующий модуль PlantEye F600 анализирует образцы растений методом лазерной триангуляции и на основе полученных данных встроенное программное обеспечение HortControl формирует точную цифровую копию растения, из которой рассчитываются морфологические и спектральные характеристики растений. Актуатор (система линейного перемещения осуществляет линейное перемещение сканера над образами растений с заданной периодичностью. 
Исследуемые характеристики:
Морфологические: высота растения; площадь листа; проекция площади листа; цифровая биомасса; наклон листа; индекс листовой поверхности; глубина проникновения света; динамика роста растения.  
Спектральные показатели: нормализованный цифровой вегетационный индекс (NDVI); улучшенный вегетационный индекс (EVI); нормализованный индекс соотношения хлорофиллов (NPCI); индекс старения (PSRI).
Цветовые: оттенок; уровень зеленого; уровни хлорофилла; обнаружение старения; количественные параметры заболевания.


Производитель: Phenospex B.V.
Адрес производства: Королевство Нидерландов Jan Campertstraat 11 6416 SG Heerlen
Страна происхождения: Королевство Нидерландов
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Технические характеристики и комплектация Phenospex Microscan
Сборная конструкция
Линейный моторизованный привод (актуатор)
Сканирующий модуль PlantEye F600 – 1 шт.
Столик для размещения образцов – 1 шт.
Программное обеспечение Hortcontrol (лицензия 5 лет)  
[bookmark: _Hlk59109039]Габариты: 1200 x 350 x 1100 мм
Высота сканируемого растения: 0 – 490 мм
Спектральная чувствительность: 380 – 900 нм
Количество каналов детекции: 4 (RGB и ближний ИК-диапазон)
Длина сканирования: 500 мм × 300 мм 
Температурный диапазон: 0…50 °C
Влажность: 0 – 100% отн.
Класс защиты: 	IP 64
Питание: 220В 
Мощность: 1.5 кВ
Интерфейсы: Ethernet (соедиение с ПК пользователя)
Скорость сканирования: 25 мм/с
Время сканирования: 20 с
Режим сканирования: вручную

Система Microscan установлена и функционирует в Белгородском ботаническом саду.

Примеры приложений системы цифрового фенотипирования Phenospex Microscan
1. Селекция и генетические исследования  
Задача: Ускорение выведения новых сортов с улучшенными свойствами (урожайность, устойчивость к стрессам и т. д.).  
Примеры:  
- Выявление стрессоустойчивых генотипов  
  - для оценки реакции растений на засуху (по изменению индекса NDVI).  
  - Пример: В пшенице автоматически отбирают линии с наименьшим падением фотосинтетической активности при недостатке воды.
- Оценка скорости роста  
  - Пример: В кукурузе сравнивают гибриды по скорости набора биомассы в ранние фазы развития.

2. Мониторинг состояния посевов
Задача: Оптимизация полива, внесения удобрений и защиты растений на основе их текущего состояния.  
Примеры:  
- Выявление дефицита питательных веществ  
  - Сенсоры фиксируют изменения в отражении листьев (например, при недостатке азота).  
  - Пример: на томатах алгоритмы обнаруживают хлороз по спектральным сигнатурам и корректируют дозы удобрений.

- Обнаружение болезней и вредителей на ранних стадиях 
  - Нейросети и алгоритмы машинного обучения анализируют изображения, выявляя пораженные участки на листьях (фитофтороз картофеля, ржавчина пшеницы).
  - Пример: В виноградниках ИИ распознаёт оидиум по тепловым аномалиям на листьях.  

- Прогнозирование урожайности  
  - RGB-сенсоры оценивают густоту посевов 
  - Пример: расчет биомассы растений в динамике.

3. Физиологические исследования  
Задача: Изучение реакции растений на окружающую среду (свет, температуру, влажность).  

Примеры:  
- Фотосинтетическая активность  
  - Оценка содержания хлорофилла по изменению индекса NPCI.  
  - Пример: у риса оценивают адаптацию к высоким температурам.

4. Автоматизация тепличных хозяйств  
Задача: Повышение эффективности выращивания в контролируемых условиях.  

Примеры:  
- Определение проблемных зон в исследуемых образцах
5. Анализ качества продукции  
Задача: Оценка товарных свойств сельхозпродукции (размер, цвет, повреждения).
Пример: сопоставление морфологических характеристик растений с заданными параметрами. 
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